Pomôcka pre žiakov — farebný kód rezistora (zhodné s obsahom slajdu „Ako čítať farebný kód rezistora“). Vystrihnite pozdĺž prerušovaných čiar, každému žiakovi jeden kúsok. 3 strany × 6 kusov = 18 kusov.
	FAREBNÝ KÓD REZISTORA
Rezistor nemá hodnotu vytlačenú číslom — číta sa vždy od kraja bližšie k vývodu.
1. pásik — prvá číslica
2. pásik — druhá číslica
3. pásik — násobiteľ (mocnina desiatky)
4. pásik — tolerancia
	
	Farba
	Násobiteľ (číslica)
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	×1  (0)
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	×10  (1)

	
	červená
	×100  (2)

	
	oranžová
	×1 000  (3)

	
	žltá
	×10 000  (4)

	
	zelená
	×100 000  (5)

	
	modrá
	×1 000 000  (6)

	
	fialová
	×10 000 000  (7)

	
	sivá
	×100 000 000  (8)

	
	biela
	×1 000 000 000  (9)


Tolerancia: zlatá ±5 % · strieborná ±10 % · bez pásika ±20 %.
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